{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["封皮","说明","汇总表（二期B标）","铺装工程（二期B标）","园建工程（二期B标）","绿化工程 (二期B标)","成品部品（二期B标）","电气工程（二期B标）","给水工程（二期B标）","雨污水工程（二期B标）"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封皮","index":0,"n_rows":30,"n_cols":2,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,2,5],[7,1,7,5],[9,1,9,5],[11,1,11,5],[13,1,13,5],[20,1,20,5],[23,1,23,5],[26,1,26,5],[29,1,29,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["盘锦华府二期B标园建及绿化工程报价清单"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["招          标          人：","辽宁中天企业集团有限公司"]
[]
["工   程   名   称：","盘锦华府二期园建及绿化工程"]
[]
["投 标 总 价(小写)：",0]
[]
["(大写)：",0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["投      标     人：","           （签字并盖公章）"]
[]
[]
["法   人   代   表：","            （签字或盖章）"]
[]
[]
["编      制     人："]
[]
[]
["投   标   时   间：","   2023 年  月  日"]

{"sheet":"说明","index":1,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"flags":["formulas_cached_only"]}
["清单编制说明"]
["一、工程概况"]
["1.工程名称：盘锦华府二期B标园建及绿化工程                     ",null," "]
["二、投标须知"]
["1.本清单工程量及施工部位仅供参考。投标人应综合考虑实际发生的工程量大小、施工高度、部位，施工中不得以工程量、施工高度或施工部位与清单不符而提出变更或索赔，清单项目特征或工作内容不完整或与图纸、技术要求不一致时，以图纸或技术要求为准，投标人综合考虑报价。",null," "]
["2.投标单位应按市场实际价格及自身施工及管理水平水平、相关税费综合报价；"]
["3.投标人不得任意更改清单内容，否则视为废标，若清单中有漏项，投标人可在“补充清单”项目中自行补充。"]
["4.符合合同规定的全部费用都应包括在已报价的工程量清单报价表所列的各项项目中。工程量清单中未列出的项目，且投标人未在规定的时间内提出，则其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目的单价或总价中。"]
["5.本工程量清单之“项目名称/项目特征”只对各清单项目的主要做法或项目内容作一般性说明，未对施工单位按设计图纸的技术要求、规范及满足于本工程的目的所需的各种可能的施工方法和施工内容作详细描述，但投标人在投标时必须在报价中考虑前述未作说明的施工方法和施工内容，中标后，中标人不得以未考虑这些因素为理由要求调价或拒绝承担本工程，否则均视为主动放弃中标资格。"]
["6.表格计算错误的纠正：\n(1) 当以小写金额与大写金额有差异时，以大写文字表示的金额为准。\n(2) 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显差异应以标出的合价为准，同时对单价予以修正。\n(3) 当各细目的合价累计小于总价时，应以合价累计为准，修正总价。当各细目的合价累计大于总价时，应以总价为准，修正细目价。\n(4) 按以上原则对差错的修正，应取得投标人的同意，并确认修正后的投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标书不予生效。"]
["三、报价说明"]
["1.总价包干，综合单价固定。综合单价：包括但不限于人工费（人工和一切有关的费用）、材料费（材料的采购、运输、交付、卸货、贮存、搬运、材料的常规性检验实验、损耗及应发包人要求的送样、封样等一切相关费用）、机械费（机械的进出场、试运转、运转、折旧等一切相关费用）、二次设计费、施工水电费、管理费、利润、一切相关税费、价格浮动（人工、材料、机械、政府相关文件价格调整及市场价格浮动等）、特殊条件施工增加费（如过年、秋收、工程超高、协调政府有关部门关系、小范围施工、抢工增加费、14天内的停工窝工费等）及招标文件约定的其他费用。"]
["材料要求：                                                                                                                    1、仿石砖、花岗岩理石、不锈钢管、木地板等需注明产地品牌，供应商提供样品，质量、颜色甲定；石材不允许存在明显色差的“石筋石线”。\n2、压顶圆边磨光；火烧面花岗岩/理石板根据工程实际需要进行磨边、倒角、切角。PC砖要求透体材质，产地福建或广东，通缝铺贴2-3mm.\n3、材料厚度：材料厚度允许误差±2mm。\n4、苗木选择须符合设计甲方要求，须与甲方与去产地确认苗木后方能进场，须达到二类以上苗木标准；\n5、砼甲控：报价含甲控材，甲方负责与供方协调供货事宜，乙方与供方直接签订合同。                              \n6、限定品牌：管材管件：中财、联塑、金牛；电线电缆：辽宁鑫辽北、辽宁中兴；泵：凯泉、南方、连成；"]
["3.施工单位自行采购材料：水泥、中砂、瓷砖粘贴专用砂浆等所有施工辅材。"]
["4.砂石、渣土、污水及现场所有建筑垃圾清运等如需到城管、市政、环卫等相关部门办理手续，其费用由中标人承担，在综合考虑综合考虑。"]
["四、付款方式 "]
["景观工程:\n付款方式：\n1.合同签订后付合同总价的10%预付款：\n2.每月按形象进度付已完工程造价的70%；\n3.全部工程完工付至已完工程造价的85%;\n4.工程竣工完成并验收合格时支付工程结算款至97%；\n5.工程质保金3%，质保期两年，待质保期满并无质量问题，一次性无息支付质保金。税率9%增值税专用发票；\n绿化工程:\n付款方式：\n1.合同签订后付合同总价的10%预付款：\n2.每月按形象进度付已完工程造价的70%；\n3.工程竣工完成并验收合格时支付工程结算款至80%；\n4.工程质保金20%，质保期两年，待质保期满并无质量问题，一次性无息支付质保金。税率9%增值税专用发票；质保金分两年返回每年返50%。"]
["16、投标人必须完全遵照本报价总说明报价，否则招标人有权予以拒绝。"]
["回标联系人：张东15941716095"]
["递交标书截止时间：2023年11月 21 日下午13:00"]
["开标方式：现场公开开标，项目经理答辩，完后第二次最终报价。"]
["投标地址：营口市站前区盼盼路与渤海大街交汇处中天大厦南门15楼 辽宁中天企业集团有限公司"]
["投标文件除清单外需包含单位相关资质文件及业绩证明等"]
["投标文件请密封纸质版装订（3本）。"]
["投标保证金：\n1.金  额：为50000元整（伍万元整），在接到招标通知书后2日内提交完成\n2.形  式：为银行汇款（公司名称:营口市中旭建筑工程有限公司\n                     银行账号:18410078801600001557\n                     行号:310228000019\n                     开户行:浦发银行营口分行）\n3.有效期：至中标方合同确定后                                                                                                 4.返还日期：最终合同确定；中标单位自动转为合同履约保证金。"]
["投标人需携带：1、企业法人授权委托书原件（盖红章）；\n             2、授权委托人在本单位缴费的社保证明（系统打印）；\n             3、授权委托人与本单位签订的劳动合同复印件；\n             4、投标保证金转账记录。"]

{"sheet":"汇总表（二期B标）","index":2,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,4],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["报价汇总表（二期B标区）"]
["序号","名称","金额（元）","景观面积","平米单价（元/m2）"]
[1,"铺装工程",0]
[1.1,"沥青",0]
[1.2,"铺装",0]
[2,"园建工程",0]
[2.2,"景亭二 ",0]
[2.4,"坊门二 ",0]
[2.7,"坊门五 ",0]
[{"v":2.1,"d":"2.10"},"景墙三",0]
[2.17,"消防大门一",0]
[2.19,"消防大门三",0]
[3,"绿化工程",0]
[4,"成品部品",0]
[5,"园区景观电气工程",0]
[6,"园区景观给水工程",0]
["一、景观工程合计",null,0,11650,0]
["二、市政雨污水工程",null,0,95279.13,0]
["三、工程合计",null,0]

{"sheet":"铺装工程（二期B标）","index":3,"n_rows":37,"n_cols":13,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[4,0,4,1],[10,0,10,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["盘锦华府（二期B标）景观铺装工程"]
[]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","综合单价(a+b+i+c+d)","综合单价构成(元)",{"$nulls":4},"合计(元)","备注说明"]
[{"$nulls":6},"人工费\r\n(a)","材料费\r\n(b)","主材费(i)","机械费\r\n(c)","其它费\r\n(d)"]
["一、沥青",{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"}]
["1","沥青路面 ","\n1.路面:乳化沥青粘层油\n       细粒式沥青混凝土 60厚  AC-20        2.具体详见图纸符合甲方及规范要求","m2",493,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","高边石1000*150*250芝麻白机切面花岗岩","\n1.找平固定层：1:3干硬性水泥砂浆30厚\n2.边石:1000*150*250芝麻白机切面花岗岩平边石                                 3.具体详见图纸符合甲方及规范要求","m",162.5,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","平边石1000*150*150芝麻白机切面花岗岩","\n1.找平固定层：1:3干硬性水泥砂浆20厚\n2.边石:1000*150*150芝麻白机切面花岗岩平边石                                 3.具体详见图纸符合甲方及规范要求","m",4.5,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","砂石垫层","1.土方开挖、回填\n2.素土夯实，夯实系数≥93%                  3.具体详见图纸符合甲方及规范要求","m3",{"v":17.062499999999996,"d":"17.06"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},"边石下基础"]
["5","砼层","1.C20砼\n2.具体详见图纸符合甲方及规范要求","m3",{"v":8.125,"d":"8.13"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},"边石下基础"]
["二、铺装",{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"}]
["1","芝麻黑荔枝面生态石 ","\n1.18mm厚生态石                   900*300*18/900*200*18/600*200*18/600*300*18，规格详见施工图，背面抹满瓷砖粘接剂\n2.1:3干硬性水泥砂浆厚30mm","m2",{"v":267.5256160000001,"d":"267.53"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","芝麻浅灰荔枝面生态石 ","\n1.18mm厚生态石                     900*300*18/600*300*18/600*100*18，规格详见施工图，背面抹满瓷砖粘接剂\n2.1:3干硬性水泥砂浆厚30mm","m2",{"v":1928.7861199999984,"d":"1928.79"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","芝麻深灰荔枝面生态石","\n1.18mm厚生态石                     900*300*18/600*300*18，规格详见施工图，背面抹满瓷砖粘接剂\n2.1:3干硬性水泥砂浆厚30mm","m2",{"v":578.0226,"d":"578.02"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","芝麻白荔枝面生态石","1.18mm厚生态石                     600*300*18，规格详见施工图，背面抹满瓷砖粘接剂\n2.1:3干硬性水泥砂浆厚30mm","m2",{"v":13.673199999999998,"d":"13.67"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","广西白浮雕800*800*50","\n1.广西白浮雕                  800*800*50，背面抹满瓷砖粘接剂\n2.找平层:1:3干硬性水泥沙浆30mm        3.具体详见图纸符合甲方及规范要求","m2",0,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","仿浪淘沙生态石","1.仿浪淘沙生态石                 600*300*18，背面抹满瓷砖粘接剂\n2.找平层:1:3干硬性水泥沙浆30mm        3.具体详见图纸符合甲方及规范要求","m2",0,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","芝麻黑荔枝面生态石 ","\n1.15mm厚生态石                     600*200*15/600*300*15/600*100*15，规格详见施工图，背面抹满瓷砖粘接剂\n2.1:3干硬性水泥砂浆厚30mm","m2",{"v":336.4770000000002,"d":"336.48"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","芝麻浅灰荔枝面生态石  ","\n1.15mm厚生态石                     600*300/350*15/900*300*15/1200*600*15；600*300/200*15芝麻灰荔枝面生态石异形切割，规格详见施工图，背面抹满瓷砖粘接剂\n2.1:3干硬性水泥砂浆厚30mm","m2",2078.97,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","芝麻深灰荔枝面生态石","\n1.15mm厚生态石                     600*300*15，规格详见施工图，背面抹满瓷砖粘接剂\n2.1:3干硬性水泥砂浆厚30mm","m2",80.96,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","芝麻白荔枝面生态石","\n1.15mm厚生态石                     600*300/100*15，规格详见施工图，背面抹满瓷砖粘接剂\n2.1:3干硬性水泥砂浆厚31mm","m2",{"v":267.289,"d":"267.29"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","芝麻浅灰荔枝面生态石  汀步","\n1.生态石汀步                 600*300*50，背面抹满瓷砖粘接剂\n2.找平层:1:3水泥沙浆30mm             3.具体详见图纸符合甲方及规范要求","㎡",0,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","18厚竹木地板  ","\n1.找坡层:1:3干硬性水泥沙浆30mm，找1%排水坡，最薄处20厚\n2.龙骨:50*50木垫块20@500、50*50*5镀锌钢管龙骨，间距400 50*50*3镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定@500\n3.面层：18厚L*140深咖色竹木地板，专用金属扣件固定                           4.具体详见图纸","m2",78.80000000000001,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","人行塑胶","\n1.路面:8+5厚塑胶\n2.找平层:1:3干硬性水泥沙浆30mm         3.具体详见图纸符合甲方及规范要求","m2",92.76999999999981,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","车行塑胶","\n1.路面:8+5厚塑胶\n2.找平层:1:3干硬性水泥沙浆30mm        3.具体详见图纸符合甲方及规范要求","m2",501.72999999999985,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["16","砾石路面车行","\n1.路面:80厚φ5~8砾石                 2.具体详见图纸符合甲方及规范要求","m2",28.25,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["17","砾石路面人行","\n1.路面:80厚φ5~8砾石                 2.具体详见图纸符合甲方及规范要求","m2",7.400000000000006,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["18","砾石散置","1.砾石粒径5~8散置                    2.具体详见图纸符合甲方及规范要求","m2",24.999999999999996,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["19","台阶踏面","1、600*300*30芝麻灰荔枝面花岗岩是 两道5*5防滑槽、切10*10斜角\n2、1:3水泥砂浆找平层30厚                   3.具体详见图纸符合甲方及规范要求","m2",{"v":42.27999999999999,"d":"42.28"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["20","台阶踢面","1、600*150*20芝麻灰荔枝面花岗岩\n2、1:3水泥砂浆找平层30厚                   3.具体详见图纸符合甲方及规范要求","m2",27.51,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["21","不锈钢带收边","1.L60*50*1.5不锈钢钢板钢带膨胀螺栓固定2.具体详见图纸符合甲方及规范要求","m",69.54000000000002,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["22","不锈钢检修口","1.600*203*3厚201不锈钢成品排水沟检修口盖（不包含生态石）                    2.具体详见图纸符合甲方及规范要求","套",19,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["23","成品树脂排水沟","1.成品树脂沟                        2.3厚201不锈钢成品排水沟              3.具体详见图纸符合甲方及规范要求","m",201,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["24","垃圾池边石","1.300*150*100芝麻白机切面花岗岩高边石\n2.1:1水泥水泥砂浆结合层5厚\n3.1:3干硬性水泥砂浆找平层25厚\nC20混凝土基层100厚\n天然级配砂石200厚\nC20素砼护角","m",{"v":62,"d":"62.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["25","砂垫层","1.土方开挖、回填\n2.素土夯实，夯实系数≥93%                  3.具体详见图纸符合甲方及规范要求","m3",{"v":1570.8,"d":"1570.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["26","砼层","1.C20砼\n2.具体详见图纸符合甲方及规范要求","m3",{"v":785.4,"d":"785.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"合计",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"园建工程（二期B标）","index":4,"n_rows":34,"n_cols":13,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,1,10],[1,11,2,11],[1,12,2,12],[4,12,8,12],[10,12,15,12],[17,12,22,12],[33,0,33,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["盘锦华府（二期B标）景观园林建筑工程"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","综合单价(a+b+i+c+d)","综合单价构成(元)",{"$nulls":4},"合计(元)","备注说明"]
[{"$nulls":6},"人工费\r\n(a)","材料费\r\n(b)","主材费(i)","机械费\r\n(c)","其它费\r\n(d)"]
["二","景亭二（2个工程量已含）","JS03",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"垫层","1.土方开挖、回填                               2.混凝土种类:商砼C20\n3.人工浇筑振捣\n4、模板及支撑方式自行考虑                      5.详见图纸","m3",{"v":3.636,"d":"3.64"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"基础、梁","1.混凝土种类：C30混凝土                        2.人工浇筑振捣\n3.模板及支撑方式自行考虑                       4.详见图纸","m3",{"v":8.876000000000001,"d":"8.88"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"预埋铁件","1.预埋焊接钢板铁件                             2.详见图纸","t",{"v":0.11998115840000001,"d":"0.12"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"现浇构件钢筋","1.钢筋种类、规格:≤φ16三级钢                     2.详见图纸","t",{"v":0.5986154837333333,"d":"0.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"景亭二","1.尺寸：7500*4000。                            2.龙骨柱：200*200*4、60*120*3，高度3.04米，镀锌方钢管，外饰咖色金属氟碳漆。 3厚钢板造型，外饰深咖色金属氟碳漆。  3、格栅：30*50*1.5、30*60*1.5钢管@80外饰咖色金属氟碳漆。                                      3.屋面：200*300*5、150*80*3、80*50*3@180、50*50*3@500镀锌方钢管，2厚铝板造型，外饰咖色氟碳漆。6+0.76PVB+6钢化夹胶玻璃。                                                                                                                                                                                                                                                             \n4.具体详见图纸，符合中天集团住宅景观交付标准","项",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["四","坊门二 ","JS05",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"砂砾换填","1.土方开挖、回填\n2.素土夯实，夯实系数≥93%\n3.天然级配砂石（密实度≥94%）\n4.详见图纸","m3",{"v":1.044,"d":"1.04"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"垫层","1.混凝土种类:商砼C20\n2.人工浇筑振捣\n3.模板及支撑方式自行考虑                       4.详见图纸","m3",{"v":1.016,"d":"1.02"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"独立基础、基础梁","1.混凝土种类：C30混凝土                        2.人工浇筑振捣\n3.模板及支撑方式自行考虑                       4.详见图纸","m3",{"v":5.343999999999999,"d":"5.34"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"现浇构件钢筋","1.钢筋种类、规格:≤φ16三级钢                     2.详见图纸","t",{"v":0.34839771519999996,"d":"0.35"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"预埋铁件","1.预埋焊接钢板铁件                             2.详见图纸","t",{"v":0.05907709040000001,"d":"0.06"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"坊门二","1.钢柱200*200*5、150*150*3\n2.钢管梁150*150*3、100*100*3、50*50*3\n3.1.2厚钢板外包外饰咖色氟碳漆、1.2厚钢板造型外饰咖色氟碳漆、\n4.2.5厚咖色铝单板造型\n5.干挂：350*800*18、600*900*18、600*850*18、600*800*18、350*850*18、350*1030*18仿沉香米黄亚光生态石、\n6.铁艺格栅：1.2厚钢板外包外饰咖色氟碳漆、80*120*2、40*20*1.5钢管  \n7.角钢、干挂构件等         \n8.具体详见图纸，符合中天集团住宅景观交付标准","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["六","坊门五（1个工程量） ","JS-08",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"砂砾换填","1.土方开挖、回填\n2.素土夯实，夯实系数≥93%\n3.天然级配砂石（密实度≥94%）\n4.详见图纸","m3",{"v":0.7327500000000002,"d":"0.73"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"垫层","1.混凝土种类:商砼C15\n2.人工浇筑振捣\n3.模板及支撑方式自行考虑                       4.详见图纸","m3",{"v":0.8999999999999999,"d":"0.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"基础、基础梁","1.混凝土种类：C30混凝土                        2.人工浇筑振捣\n3.模板及支撑方式自行考虑                       4.详见图纸","m3",{"v":4.193,"d":"4.19"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"现浇构件钢筋","1.钢筋种类、规格:≤φ16三级钢                     2.详见图纸","t",{"v":0.38122437779999996,"d":"0.38"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"预埋铁件","1.预埋焊接钢板铁件                             2.详见图纸","t",{"v":0.03363869440000001,"d":"0.03"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"坊门五 ","1.钢柱150*150*3\n2.钢管梁150*150*3\n3.1.2厚钢板外包外饰咖色氟碳漆\n4.2厚咖色铝单板造型\n5.干挂：1000*600*18仿沉香米黄亚光生态石、\n6.铁艺格栅：1.2厚钢板外包外饰咖色氟碳漆40*20*2钢管外饰咖色氟碳漆 \n7.120*60*2钢管@140外饰咖色氟碳漆 \n8.角钢、干挂构件等\n9.具体详见图纸，符合中天集团住宅景观交付标准","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["九","景墙三","JS-11",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"垫层","1.土方开挖、回填                               2.混凝土种类:商砼C20\n3.人工浇筑振捣\n4、模板及支撑方式自行考虑                      5.详见图纸","m3",{"v":1.1500000000000001,"d":"1.15"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"独立基础、基础梁","1.混凝土种类：C30混凝土                        2.人工浇筑振捣\n3.模板及支撑方式自行考虑                       4.详见图纸","m3",{"v":2.9490000000000003,"d":"2.95"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"现浇构件钢筋","1.钢筋种类、规格:≤φ16三级钢                     2.详见图纸","t",{"v":0.22207604864,"d":"0.22"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"预埋铁件","1.预埋焊接钢板铁件                             2.详见图纸","t",{"v":0.02253735,"d":"0.02"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"景墙三","1.钢柱：100*100*3镀锌钢管柱，\n2.钢梁：100*100*3镀锌钢管骨架，\n3.干挂：外干挂仿沉香米黄亚光面生态石600*300*18、600*350*18、300*300*18、300*350*18。                                   4.镜面不锈钢鱼型雕塑：20*20*2镀锌钢管骨架，1.2厚钢板造型，外饰深咖色氟碳漆，内藏灯带。\n5.具体详见图纸，符合中天集团住宅景观交付标准                                                           ","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["十四","消防大门一","JS-18 ",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"消防大门一","1.橡胶轮：成品；几字钢板：厚10 M8*100胀锚螺栓固定2.地插：4厚65*65钢板；6厚100*100钢板           3.门轴：5厚100*100镀锌方钢，镀紫铜拉丝、成品门轴、8厚120*120镀锌钢板、2Φ10预埋钢筋固定，弯长L=300                                         4.门把手：5厚100*100镀锌方钢、3厚60*60镀锌方钢、3厚100宽镀锌钢板，外饰灰色金属氟碳漆             5.大门结构：4厚100*100镀锌方钢、1.5厚30*60镀锌方钢、3厚60*60镀锌方钢、1.2厚不锈钢板，外饰灰色金属氟碳漆                                          6.具体详见图纸，符合中天集团住宅景观交付标准                                                  ","项",1,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["十六"," 消防大门三","JS-20",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"消防大门三","1.橡胶轮：成品；几字钢板：厚10 M8*100胀锚螺栓固定2.地插：4厚65*65钢板；6厚100*100钢板           3.门轴：5厚100*100镀锌方钢，镀紫铜拉丝、成品门轴、8厚120*120镀锌钢板、2Φ10预埋钢筋固定，弯长L=300                                         4.门把手：5厚100*100镀锌方钢、3厚60*60镀锌方钢、3厚100宽镀锌钢板，外饰灰色金属氟碳漆             5.大门结构：4厚100*100镀锌方钢、1.5厚30*60镀锌方钢、3厚60*60镀锌方钢、1.2厚不锈钢板，外饰灰色金属氟碳漆                                          6.具体详见图纸，符合中天集团住宅景观交付标准                                                  ","项",1,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["合计",{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"绿化工程 (二期B标)","index":5,"n_rows":80,"n_cols":17,"rows_kept":80,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,1,14],[1,15,2,15],[1,16,2,16],[3,0,3,6],[7,0,7,6],[26,0,26,6],[42,0,42,5],[60,0,60,5],[75,0,75,6],[77,0,77,6],[79,0,79,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["盘锦华府（二期B标）景观绿化工程"]
["序号","项目名称","规格",{"$nulls":3},"项目特征描述","单位","工程量","综合单价(a+b+i+c+d)","综合单价构成(元)",{"$nulls":4},"合计(元)","备注说明"]
[null,null,"胸/地径（cm）","修剪后树高/株高（m）","修剪后冠幅（m）","分支点（m）",{"$nulls":4},"人工费\r\n(a)","材料费\r\n(b)","主材费(i)","机械费\r\n(c)","其它费\r\n(d)","",""]
["造型树",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"对节白蜡","10~12分支","3-3.5","2-2.5",null,"1.种类:对节白蜡\n2.树高3-3.5m，10~12分支，冠幅:2-2.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.基部3分支以上，要求造型奇特，姿态优美，枝条丰满，树形端正，无枯死枝。","株",0,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"造型金叶榆","8~10分支","2-2.5","1.5-2.0",null,"1.种类:造型金叶榆\n2.树高2-2.5m，8~10分支，冠幅:1.5-2.0m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.基部3分支以上，要求造型奇特，姿态优美，枝条丰满，树形端正，无枯死枝。","株",0,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"造型九角枫","10-12","3.0-3.5","2.5-3",null,"1.种类:造型九角枫\n2.树高3.0-3.5m，胸径10-12cm，冠幅:2.5-3m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.主分支3以上，要求造型奇特，姿态优美，枝条丰满，树形端正，无枯死枝。由甲方和设计确认后，方可进场","株",1,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["落叶乔木",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"丛生花曲柳","10~12分支","8-8.5","5.5-6","--","1.种类:丛生花曲柳\n2.树高8-8.5m，10~12分支，冠幅:5.5-6m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.丛生状，基部5分支以上，至少2分支12cm，全冠，枝条丰满，树形端正，无枯死枝。","株",9,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"丛生五角枫","10~12分支","6-6.5","5-5.5","--","1.种类:丛生五角枫\n2.树高6-6.5m，10~12分支，冠幅:5-5.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.丛生状，基部5分支以上，至少2分支12cm，全冠，枝条丰满，树形端正，无枯死枝。","株",3,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"五角枫A","16-18","6.5-7","5-5.5","--","1.种类:五角枫A\n2.树高6.5-7m，胸径16-18cm，冠幅:5-5.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.分枝点1.8~2.5m，主分支5干以上，树干通直，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",2,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"五角枫B","14-16","6-6.5","5-5.5","——","1.种类:五角枫B\n2.树高6-6.5m，胸径14-16cm，冠幅:5-5.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.分枝点1.8~2.5m，主分支5干以上，树干通直，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",7,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"元宝枫","16-18","6-6.5","5.5-6","——","1.种类:元宝枫\n2.树高6-6.5m，胸径16-18cm，冠幅:5.5-6m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.分枝点1.5~2m，主分支5干以上，树干通直，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",1,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"花曲柳","16-18","6-6.5","4.5-5",null,"1.种类:花曲柳\n2.树高6-6.5m，胸径16-18cm，冠幅:4.5-5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.分枝点1.5~2m，主分支5干以上，树干通直，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",5,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"白蜡A","16-18","6-6.5","5-5.5",null,"1.种类:白蜡A\n2.树高6-6.5m，胸径16-18cm，冠幅:5-5.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.分枝点1.8~2.5m，主分支5干以上，树干通直，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",0,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"白蜡B","14-16","5.5-6","4.5-5",null,"1.种类:白蜡B\n2.树高5.5-6m，胸径14-16cm，冠幅:4.5-5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.分枝点1.5~2m，主分支5干以上，树干通直，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",28,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"国槐A","16-18","6-6.5","5-5.5",null,"1.种类:国槐A\n2.树高6-6.5m，胸径16-18cm，冠幅:5-5.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.分枝点1.8~2.5m，主分支5干以上，树干通直，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",4,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"国槐B","14-16","5.5-6","4.5-5",null,"1.种类:国槐B\n2.树高5.5-6m，胸径14-16cm，冠幅:4.5-5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.分枝点1.5~2m，主分支5干以上，树干通直，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",15,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"美国红枫","14-16","5.5-6","4.5-5",null,"1.种类:美国红枫\n2.树高5.5-6m，胸径14-16cm，冠幅:4.5-5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.分枝点1.5~2m，主分支5干以上，树干通直，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",0,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"山樱","12-14","5-5.5","4-4.5",null,"1.种类:山樱\n2.树高5-5.5m，胸径12-14cm，冠幅:4-4.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.分枝点1.5~2m，主分支5干以上，树干通直，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",6,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"水榆花楸","12-14","4.5-5","3.5-4",null,"1.种类:水榆花楸\n2.树高4.5-5m，胸径12-14cm，冠幅:3.5-4m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.分枝点1.2~1.8m，树干通直，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",12,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"桃叶卫矛","12-14","4.5-5","3.5-4",null,"1.种类:桃叶卫矛\n2.树高4.5-5m，胸径12-14cm，冠幅:3.5-4m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.分枝点1.2~1.8m，树干通直，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",8,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"金叶复叶槭","10-12","4.5-5","3.5-4",null,"1.种类:金叶复叶槭\n2.树高4.5-5m，胸径10-12cm，冠幅:3.5-4m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：四脚架圆木方50~70。\n6.分枝点1.2~1.8m，树干通直，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",20,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},"变更"]
[19,"梓树","10-12","4.5-5","3.5-4",null,"1.种类:梓树\n2.树高4.5-5m，胸径10-12cm，冠幅:3.5-4m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：四脚架圆木方50~70。\n6.分枝点1.0~1.5m，树干通直，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",7,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"丛生暴马丁香","分支6-8","4.0-4.5","3-3.5",null,"1.种类:暴马丁香\n2.树高4.0-4.5m，分支6-8，冠幅:3-3.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.丛生状，基部6分支以上，单支6cm以上，全冠，枝条丰满，树形端正，无枯死枝。","株",14,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"丛生稠李","分支6-8","4.0-4.5","3-3.5",null,"1.种类:丛生稠李\n2.树高4.0-4.5m，分支6-8，冠幅:3-3.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.丛生状，基部6分支以上，单支6cm以上，全冠，枝条丰满，树形端正，无枯死枝。\n","株",10,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["亚乔",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"山杏A","14-16","3.5-4","3.5-4",null,"1.种类:亚乔A\n2.树高3.5-4m，地径14-16cm，冠幅:3.5-4m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.分枝点处主枝5分支以上，分枝点0.4-0.6m，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",44,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"山杏B","12-14","3-3.5","3.0-3.5",null,"1.种类:亚乔B\n2.树高3-3.5m，地径12-14cm，冠幅:3.0-3.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.分枝点处主枝5分支以上，分枝点0.4-0.6m，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",20,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"山杏C","8-10","2-2.5","2-2.5",null,"1.种类:山杏C\n2.树高2-2.5m，地径8-10cm，冠幅:2-2.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.花箱内栽植要求树形一致，分枝点主枝3分支以上，低分枝，冠型丰满，树姿优美。","株",0,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"山桃","10-12","3.5-4","3.0-3.5",null,"1.种类:山桃\n2.树高3.5-4m，地径10-12cm，冠幅:3.0-3.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：四脚架圆木方50~70。\n6.分枝点处主枝5分支以上，分枝点0.4-0.6m，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",0,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"光辉海棠A","12-14","3.5-4","3.0-3.5",null,"1.种类:光辉海棠A\n2.树高3.5-4m，地径12-14cm，冠幅:3.0-3.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.分枝点处主枝5分支以上，分枝点0.4-0.6m，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",2,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[27,"光辉海棠B","10-12","3.0-3.5","2.5-3",null,"1.种类:光辉海棠B\n2.树高3.0-3.5m，地径10-12cm，冠幅:2.5-3m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：四脚架圆木方50~70。\n6.分枝点处主枝5分支以上，分枝点0.4-0.6m，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",2,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[28,"绚丽海棠A","12-14","3.5-4","3-3.5",null,"1.种类:绚丽海棠A\n2.树高3.5-4m，地径12-14cm，冠幅:3-3.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.分枝点处主枝5分支以上，分枝点0.4-0.6m，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",25,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"绚丽海棠B","10-12","3-3.5","2.5-3",null,"1.种类:绚丽海棠B\n2.树高3-3.5m，地径10-12cm，冠幅:2.5-3m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：四脚架圆木方50~70。\n6.分枝点处主枝5分支以上，分枝点0.4-0.6m，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",11,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"山楂","14-16","3-3.5","3-3.5",null,"1.种类:山楂\n2.树高3-3.5m，地径14-16cm，冠幅:3-3.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.分枝点处主枝5分支以上，分枝点0.4-0.6m，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",21,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[31,"苹果","10-12","2.5-3","2.5-3",null,"1.种类:苹果\n2.树高2.5-3m，地径10-12cm，冠幅:2.5-3m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：四脚架圆木方50~70。\n6.分枝点处主枝5分支以上，分枝点0.4-0.6m，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",3,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[32,"李子","10-12","2.5-3","2.5-3",null,"1.种类:李子\n2.树高2.5-3m，地径10-12cm，冠幅:2.5-3m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：四脚架圆木方50~70。\n6.分枝点处主枝5分支以上，分枝点0.4-0.6m，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",5,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[33,"红叶李","8-10","2.5-3","2.5-3",null,"1.种类:红叶李\n2.树高2.5-3m，地径8-10cm，冠幅:2.5-3m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：四脚架圆木方50~70。\n6.分枝点处主枝5分支以上，分枝点0.4-0.6m，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",18,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[34,"紫叶稠李","8-10","3-3.5","2.5-3",null,"1.种类:紫叶稠李\n2.树高3-3.5m，地径8-10cm，冠幅:2.5-3m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：四脚架圆木方50~70。\n6.分枝点处主枝5分支以上，分枝点0.4-0.6m，冠型丰满，树姿优美，全冠种植。","株",8,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[35,"丛生茶条槭","5-7分支","2.5-3","2.2-2.5",null,"1.种类:丛生茶条槭\n2.树高2.5-3m，5-7分支，冠幅:2.2-2.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.丛生状，基部5分支以上，全冠，枝条丰满，树形端正，无枯死枝。","株",1,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[36,"丛生火炬","5以上分支","2.5-3","2.2-2.5",null,"1.种类:丛生火炬\n2.高度2.5-3米,5以上分支,2cm/分支,冠幅2-2.5米\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.丛生状，基部6分支以上，全冠，枝条丰满，树形端正，无枯死枝。","株",38,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},"变更"]
["灌 木",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
[36,"丛生紫丁香a",null,"1.8-2","1.8-2",null,"1.种类:丛生紫丁香a\n2.树高1.8-2m，冠幅:1.8-2m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.枝条丰满，匀称，为独立根系的成形单株灌木，枝条40以上。","株",64,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[37,"丛生紫丁香b",null,"1.2-1.5","1.2-1.5",null,"1.种类:丛生紫丁香b\n2.树高1.2-1.5m，冠幅:1.2-1.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.枝条丰满，匀称，为独立根系的成形单株灌木，枝条40以上。","株",26,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},"变更"]
[38,"连翘",null,"1.2-1.5","1.2-1.5",null,"1.种类:连翘\n2.树高1.2-1.5m，冠幅:1.2-1.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.枝条丰满，匀称，为独立根系的成形单株灌木，枝条40以上。","株",4,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[39,"榆叶梅",null,"1.2-1.5","1.2-1.5",null,"1.种类:榆叶梅\n2.树高1.2-1.5m，冠幅:1.2-1.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.枝条丰满，匀称，为独立根系的成形单株灌木，枝条40以上。","株",15,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[40,"红瑞木",null,"1-1.2","1-1.2",null,"1.种类:红瑞木\n2.树高1-1.2m，冠幅:1-1.2m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.枝条丰满，匀称，为独立根系的成形单株灌木，枝条40以上。","株",11,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[41,"水蜡球a",null,1.8,1.8,null,"1.种类:水蜡球a\n2.树高1.8m，冠幅:1.8m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.剪型球，球型饱满，匀称不脱脚，单株成形灌木。","株",38,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[42,"水蜡球b",null,1.5,1.5,null,"1.种类:水蜡球b\n2.树高1.5m，冠幅:1.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.剪型球，球型饱满，匀称不脱脚，单株成形灌木。","株",28,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[43,"水蜡球c",null,1.2,1.2,null,"1.种类:水蜡球c\n2.树高1.2m，冠幅:1.2m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.剪型球，球型饱满，匀称不脱脚，单株成形灌木。","株",0,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[44,"金叶榆a",null,1.5,1.5,null,"1.种类:金叶榆a\n2.树高1.5m，冠幅:1.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.剪型球，球型饱满，匀称不脱脚，单株成形灌木。","株",31,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[45,"金叶榆b",null,1.2,1.2,null,"1.种类:金叶榆b\n2.树高1.2m，冠幅:1.2m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.剪型球，球型饱满，匀称不脱脚，单株成形灌木。","株",17,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[46,"三角枫球",null,1.5,1.5,null,"1.种类:三角枫球\n2.树高1.5m，冠幅:1.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.非嫁接剪型球，球型饱满，匀称不脱脚，单株成形灌木。","株",2,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[47,"红叶李球a",null,1.5,1.5,null,"1.种类:红叶李球a\n2.树高1.5m，冠幅:1.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.剪型球，球型饱满，匀称不脱脚，单株成形灌木。","株",29,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[48,"红叶李球b",null,1.2,1.2,null,"1.种类:红叶李球b\n2.树高1.2m，冠幅:1.2m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.剪型球，球型饱满，匀称不脱脚，单株成形灌木。","株",19,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[49,"小叶丁香球a",null,1.5,1.5,null,"1.种类:小叶丁香球a\n2.树高1.5m，冠幅:1.5m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.剪型球，球型饱满，匀称不脱脚，单株成形灌木。","株",36,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[50,"小叶丁香球b",null,1,1,null,"1.种类:小叶丁香球b\n2.树高1m，冠幅:1m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.剪型球，球型饱满，匀称不脱脚，单株成形灌木。","株",8,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[51,"华北卫矛球",null,1.2,1.2,null,"1.种类:华北卫矛球\n2.树高1.2m，冠幅:1.2m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.剪型球，球型饱满，匀称不脱脚，单株成形灌木。","株",49,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[52,"朝鲜黄杨球",null,1,1,null,"1.种类:朝鲜黄杨球\n2.树高1m，冠幅:1m。\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水。\n4.换填要求:人工换填种植土。     5.支撑要求：三架一拐木支撑。\n6.剪型球，球型饱满，匀称不脱脚，单株成形灌木。","株",18,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["地被",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
[53,"红王子锦带",null,0.6,0.3,null,"1.种类:红王子锦带\n2.树高0.6m，冠幅0.3m，密度（株/平）：49\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水\n4.换填要求:人工换填种植土 \n5.标注高度为修剪高度，栽植密实不露土为验收标准。","m2",0,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[54,"小叶丁香a",null,0.8,0.3,null,"1.种类:小叶丁香a\n2.树高0.8m，冠幅0.3m，密度（株/平）：36\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水\n4.换填要求:人工换填种植土 \n5.标注高度为修剪高度，栽植密实不露土为验收标准。","m2",100.6,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[55,"小叶丁香b",null,0.6,0.25,null,"1.种类:小叶丁香b\n2.树高0.6m，冠幅0.25m，密度（株/平）：49\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水\n4.换填要求:人工换填种植土 \n5.标注高度为修剪高度，栽植密实不露土为验收标准。","m2",665.5,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[56,"金叶榆a",null,0.8,0.3,null,"1.种类:金叶榆a\n2.树高0.8m，冠幅0.3m，密度（株/平）：36\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水\n4.换填要求:人工换填种植土 ","m2",70,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[57,"金叶榆b",null,0.6,0.25,null,"1.种类:金叶榆b\n2.树高0.6m，冠幅0.25m，密度（株/平）：49\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水\n4.换填要求:人工换填种植土 \n5.标注高度为修剪高度，栽植密实不露土为验收标准。","m2",322.6,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[58,"密枝红叶李",null,0.6,0.25,null,"1.种类:密枝红叶李\n2.树高0.6m，冠幅0.25m，密度（株/平）：49\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水\n4.换填要求:人工换填种植土 \n5.标注高度为修剪高度，栽植密实不露土为验收标准。","m2",77.5,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[59,"水蜡a",null,0.6,0.25,null,"1.种类:水蜡a\n2.树高0.6m，冠幅0.25m，密度（株/平）：49\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水\n4.换填要求:人工换填种植土 \n5.标注高度为修剪高度，栽植密实不露土为验收标准。","m2",279.6,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[60,"水蜡b",null,0.4,0.2,null,"1.种类:水蜡b\n2.树高0.4m，冠幅0.2m，密度（株/平）：64\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水\n4.换填要求:人工换填种植土 \n5.标注高度为修剪高度，栽植密实不露土为验收标准。","m2",705.2,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[61,"华北卫矛",null,0.35,0.2,null,"1.种类:华北卫矛\n2.树高0.35m，冠幅0.2m，密度（株/平）：64\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水\n4.换填要求:人工换填种植土 \n5.标注高度为修剪高度，栽植密实不露土为验收标准。","m2",542,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[62,"金山绣线菊",null,0.3,0.2,null,"1.种类:金山绣线菊\n2.树高0.3m，冠幅0.2m，密度（株/平）：64\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水\n4.换填要求:人工换填种植土 \n5.标注高度为修剪高度，栽植密实不露土为验收标准。","m2",71.9,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[63,"卧颈景天",null,0.2,null,null,"1.种类:卧颈景天\n2.树高0.2m\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水\n4.换填要求:人工换填种植土 \n5.草皮卷栽植，栽植密实不露土为验收标准。","m2",332.4,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[64,"紫叶酢浆草",null,0.3,null,null,"1.种类:紫叶酢浆草\n2.树高0.3m\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水\n4.换填要求:人工换填种植土 \n5.二年生苗，8-10芽/墩，36墩/平方米","m2",0,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[65,"八宝景天",null,0.3,null,null,"1.种类:八宝景天\n2.树高0.3m，密度（株/平）：100\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水\n4.换填要求:人工换填种植土 \n5.栽植密实不露土为验收标准。","m2",0,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[66,"兰花鼠尾草",null,0.2,null,null,"1.种类:兰花鼠尾草\n2.树高0.2m，密度（株/平）：81\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年 胶管浇水\n4.换填要求:人工换填种植土 \n5.栽植密实不露土为验收标准。","m2",6,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["草坪",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"草坪",null,"H=6-8CM",null,null,"1.种类:草坪\n2.种植形式：满铺，出圃规格：H=6-8CM\n3.养护期:竣工验收合格之日起2年胶管浇水\n4.换填要求:人工换填种植土\n5.优质早熟禾草皮满铺。","m2",2628,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["土方及其他",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"绿化种植土土采购及倒运",{"$nulls":4},"1.绿化种植土采购及倒运、回填、地貌整形；                                          2.使用人工及机械情况投标方需综合考虑                                     3.填方来源、运距:自行考虑                          4.绿化土要求：不含砂砾、泥块、杂草根、不影响植物生长的杂物\n5.工程量为自然方。","m3",4190,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["合计",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"成品部品（二期B标）","index":6,"n_rows":12,"n_cols":13,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["盘锦华府（二期B标）景观成品部品工程"]
[]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","综合单价(a+b+i+c+d)","综合单价构成(元)",{"$nulls":4},"合计(元)","备注说明"]
[{"$nulls":6},"人工费\r\n(a)","材料费\r\n(b)","主材费(i)","机械费\r\n(c)","其它费\r\n(d)"]
[]
[1,"秋千1","1.主材甲供，施工单位负责安装     2.详见图纸","组",1,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"跑步机","1.主材甲供，施工单位负责安装     2.详见图纸","组",5,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"太空漫步机","1.主材甲供，施工单位负责安装     2.详见图纸","个",4,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"四人转盘","1.主材甲供，施工单位负责安装     2.详见图纸","个",2,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"成品坐凳","1.主材甲供，施工单位负责安装     2.详见图纸","个",6,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"合计",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":11}," "]

{"sheet":"电气工程（二期B标）","index":7,"n_rows":24,"n_cols":13,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,3],[1,4,1,10],[1,11,1,12],[2,0,5,0],[2,1,5,1],[2,2,5,2],[2,3,5,3],[2,4,5,4],[2,5,5,5],[2,6,2,12],[3,6,5,6],[3,7,5,7],[3,8,3,12],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["中天华府二期景观电气工程清单计价表"]
["工程名称：中天华府二期景观电气工程"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程数量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价(a+b+c+d+e)","合价","综合单价构成（元）"]
[{"$nulls":8},"人工费（a）","材料费(b)","主材费(c)","机械费(d)","其它费(e)"]
[]
[{"$nulls":3},"景观电气工程"]
[1,"景观电气工程001","电力电缆","1.名称:电力电缆\n2.型号:YJV-3×4\n3.规格:3*4\n4.材质:铜芯\n5.敷设方式、部位:埋地敷设\n6.满足相关规范及施工图纸要求（电线电缆甲供单价含入报价中）","米",4343.79,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"景观电气工程002","PC32保护管","1.名称:PC32保护管\n2.材质、规格:de32\n3.配置形式及部位:埋地，含挖土、回填、砂砾\n4.其它详见图纸设计说明","米",3498.27,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"景观电气工程003","庭院灯","1、名称:庭院灯（灯具甲供单价不含入报价）\n2、规格、型号:220V,LED 24W/4000K,暖白光,H=3.5m,IP65,安装间距20m左右\n3、灯具内安装一只熔断器加以保护\n4、灯具做可靠接地，含基础\n5、灯具安装参见国标03D702-3/62-64\n6、其它:详见图纸设计说明（样式见彩图）","套",39,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"景观电气工程004","景观灯","1、名称:景观灯（灯具甲供单价不含入报价）\n2、规格、型号:220V,LED 12W/3500K,暖白光,IP65\n3、灯具做可靠接地，含基础，位置详见建施\n4、灯具安装参见国标03D702-3/62-64\n5、其它:详见图纸设计说明（样式见彩图）","套",3,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"景观电气工程005","壁灯1","1、名称:壁灯1（灯具甲供单价不含入报价）\n2、规格、型号:220V,LED 9W/3500K,暖白光,立柱侧固定安装,位置详见建施,IP65\n3、灯具做可靠接地\n4、灯具安装参见国标03D702-3/62-64\n5、其它:详见图纸设计说明（样式见彩图）","套",4,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"景观电气工程006","壁灯2","1、名称:壁灯2（灯具甲供单价不含入报价）\n2、规格、型号:220V,LED 18W/3500K,暖白光,立柱侧固定安装,位置详见建施,IP65\n3、灯具做可靠接地\n4、灯具安装参见国标03D702-3/62-64\n5、其它:详见图纸设计说明（样式见彩图）","套",8,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"景观电气工程007","壁灯3","1、名称:壁灯3（灯具甲供单价不含入报价）\n2、规格、型号:220V,LED 12W/3500K,暖白光,立柱侧固定安装,位置详见建施,IP65\n3、灯具做可靠接地\n4、灯具安装参见国标03D702-3/62-64\n5、其它:详见图纸设计说明（样式见彩图）","套",24,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"景观电气工程008","壁灯4","1、名称:壁灯4（灯具甲供单价不含入报价）\n2、规格、型号:220V,LED 12W/3500K,暖白光,立柱侧固定安装,位置详见建施,IP65\n3、灯具做可靠接地\n4、灯具安装参见国标03D702-3/62-64\n5、其它:详见图纸设计说明（样式见彩图）","套",28,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"景观电气工程009","壁灯5","1、名称:壁灯5（灯具甲供单价不含入报价）\n2、规格、型号:220V,LED 18W/3500K,暖白光,立柱侧固定安装,位置详见建施,IP65,样式同壁灯2\n3、灯具做可靠接地\n4、灯具安装参见国标03D702-3/62-64\n5、其它:详见图纸设计说明（样式见彩图）","套",54,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"景观电气工程010","筒灯","1、名称:筒灯（灯具甲供单价不含入报价）\n2、规格、型号:220V,LED 12W/3500K,暖白光,IP67\n3、灯具做可靠接地\n4、灯具安装参见国标03D702-3/62-64\n5、其它:详见图纸设计说明（样式见彩图）","套",12,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"景观电气工程011","草坪灯","1、名称:草坪灯（灯具甲供单价不含入报价）\n2、规格、型号:220V,LED 18W/4000K,H=0.5m,暖白光,IP67\n3、灯具做可靠接地,含基础,做法详见通用详图\n4、灯具安装参见国标03D702-3/62-64\n5、其它:详见图纸设计说明（样式见彩图）","套",22,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"景观电气工程012","植物射灯","1、名称:植物射灯（灯具甲供单价不含入报价）\n2、规格、型号:220V,LED 12W/3500K,暖白光,IP65\n3、灯具做可靠接地,含基础,做法详见通用详图\n4、灯具安装参见国标03D702-3/62-64\n5、其它:详见图纸设计说明（样式见彩图）","套",5,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"景观电气工程013","LED灯带","1、名称:LED灯带\n2、规格、型号:220V,LED 9W/米,暖白光,IP67\n3、灯具做可靠接地\n4、灯具安装参见国标03D702-3/62-64\n5、其它:详见图纸设计说明（样式见彩图）","米",110,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"景观电气工程014","电缆井","1、名称:电缆井\n2、规格、型号:R=350mm,H=1200mm,含提升井、含井盖\n3、其它:详见图纸设计说明（样式见彩图）","座",2,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"景观电气工程015","送配电系统调试","1.名称：送配电箱系统调试\n2.满足设计规范要求","项",1,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"景观电气工程016","局部等电位联接","1.名称：局部等电位联结\n2.做法：详见图纸","项",1,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"给水工程（二期B标）","index":8,"n_rows":35,"n_cols":13,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,0,5,0],[2,1,5,1],[2,2,5,2],[2,3,5,3],[2,4,5,4],[2,5,5,5],[2,6,2,12],[3,6,5,6],[3,7,5,7],[3,8,3,12],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["中天华府二期景观给水工程清单计价表"]
["工程名称：中天华府二期景观给水工程"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程数量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价(a+b+c+d+e)","合价","综合单价构成（元）"]
[{"$nulls":8},"人工费（a）","材料费(b)","主材费(c)","机械费(d)","其它费(e)"]
[]
[{"$nulls":3},"1、绿化给水工程"]
[1,"园林给排水001","PPR给水管DN25","1.管道材料名称:PPR给水管\n2.管材规格:DN25，直埋，深度2m以内,热熔连接\n3.挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","米",271.5,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"园林给排水002","PPR给水管DN32","1.管道材料名称:PPR给水管\n2.管材规格:DN32，直埋，深度2m以内,热熔连接\n3.挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","米",66.5,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"园林给排水003","PPR给水管DN40","1.管道材料名称:PPR给水管\n2.管材规格:DN40，直埋，深度2m以内,热熔连接\n3.挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","米",48,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"园林给排水004","PPR给水管DN50","1.管道材料名称:PPR给水管\n2.管材规格:DN50，直埋，深度2m以内,热熔连接\n3.挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","米",91,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"园林给排水005","PPR变径","1、名称：PPR变径\n2、规格、型号：DN32*DN25\n3、满足设计规范要求","个",2,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"园林给排水006","PPR双活节阀门","1、名称：PPR双活节阀门\n2、规格、型号：DN40\n3、满足设计规范要求","个",1,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"园林给排水007","PPR变径","1、名称：PPR变径\n2、规格、型号：DN50*DN40\n3、满足设计规范要求","个",1,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"园林给排水008","PPR中小三通","1、名称：PPR中小三通\n2、规格、型号：DN50*DN32\n3、满足设计规范要求","个",2,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"园林给排水009","PPR弯头","1、名称：PPR弯头\n2、规格、型号：DN32*90°\n3、满足设计规范要求","个",2,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"园林给排水010","PPR变径","1、名称：PPR变径\n2、规格、型号：DN50*DN25\n3、满足设计规范要求","个",1,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"园林给排水011","PPR中小三通","1、名称：PPR中小三通\n2、规格、型号：DN50*DN40\n3、满足设计规范要求","个",1,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"园林给排水012","PPR变径","1、名称：PPR变径\n2、规格、型号：DN50*DN32\n3、满足设计规范要求","个",2,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"园林给排水013","PPR双活节阀门","1、名称：PPR双活节阀门\n2、规格、型号：DN50\n3、满足设计规范要求","个",1,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"园林给排水014","PPR变径","1、名称：PPR变径\n2、规格、型号：DN50*DN40\n3、满足设计规范要求","个",1,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"园林给排水015","PPR中小三通","1、名称：PPR中小三通\n2、规格、型号：DN40*DN32\n3、满足设计规范要求","个",1,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"园林给排水016","快速取水口","1、名称：快速取水口\n2、规格、型号：DN25及10寸阀门箱\n3、满足设计规范要求","个",9,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"园林给排水017","PPR中小三通","1、名称：PPR中小三通\n2、规格、型号：DN32*DN25\n3、满足设计规范要求","个",2,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"园林给排水018","PPR变径","1、名称：PPR变径\n2、规格、型号：DN40*DN32\n3、满足设计规范要求","个",2,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"园林给排水019","PPR中小三通","1、名称：PPR中小三通\n2、规格、型号：DN50*DN25\n3、满足设计规范要求","个",2,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"园林给排水020","PPR双活节阀门","1、名称：PPR双活节阀门\n2、规格、型号：DN32\n3、满足设计规范要求","个",3,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"园林给排水021","PPR三通","1、名称：PPR三通\n2、规格、型号：DN50\n3、满足设计规范要求","个",2,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"园林给排水022","PPR弯头","1、名称：PPR弯头\n2、规格、型号：DN25\n3、满足设计规范要求","个",4,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"园林给排水023","PPR三通","1、名称：PPR三通\n2、规格、型号：DN25\n3、满足设计规范要求","个",2,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"园林给排水024","PPR三通","1、名称：PPR三通\n2、规格、型号：DN50*DN25\n3、满足设计规范要求","个",1,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"园林给排水025","PPR变径","1、名称：PPR变径\n2、规格、型号：DN40*DN25\n3、满足设计规范要求","个",1,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"园林给排水026","PPR内牙弯头","1、名称：PPR内牙弯头\n2、规格、型号：DN25\n3、满足设计规范要求","个",5,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[27,"园林给排水027","阀门井","1、名称：阀门井\n2、规格、型号：详见施工图纸\n3、满足设计规范要求","座",3,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["","","合    计","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},"","","","",""]

{"sheet":"雨污水工程（二期B标）","index":9,"n_rows":51,"n_cols":13,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,0,5,0],[2,1,5,1],[2,2,5,2],[2,3,5,3],[2,4,5,4],[2,5,5,5],[2,6,2,12],[3,6,5,6],[3,7,5,7],[3,8,3,12],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["中天华府二期雨污水工程清单计价表"]
["工程名称：中天华府二期雨污水工程"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程数量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价(a+b+c+d+e)","合价","综合单价构成（元）"]
[{"$nulls":8},"人工费（a）","材料费(b)","主材费(c)","机械费(d)","其它费(e)"]
[]
[{"$nulls":3},"1、污排水工程"]
[1,"污排水001","承插式钢筋预制水泥管","1.管道材料名称:承插式钢筋预制水泥管\n2.管材规格:DN400，直埋，深度2m以内\n3.挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","米",81,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"污排水002","承插式钢筋预制水泥管","1.管道材料名称:承插式钢筋预制水泥管\n2.管材规格:DN300，直埋，深度2m以内\n3.挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","米",424,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"污排水003","PVC出户连接管","1.管道材料名称:PVC出户连接管\n2.管材规格:de160，直埋，深度2m以内,胶水配件连接\n3.挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","米",67,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"污排水004","PVC出户连接管","1.管道材料名称:PVC出户连接管\n2.管材规格:de110，直埋，深度2m以内,胶水配件连接\n3.挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","米",62,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"污排水005","PVC弯头","1、名称：PVC弯头\n2、规格、型号：de160*45°\n3、满足设计规范要求","个",31,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"污排水006","PVC弯头","1、名称：PVC弯头\n2、规格、型号：de160*90°\n3、满足设计规范要求","个",18,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"污排水007","PVC弯头","1、名称：PVC弯头\n2、规格、型号：de110*45°\n3、满足设计规范要求","个",41,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"污排水008","PVC弯头","1、名称：PVC弯头\n2、规格、型号：de110*90°\n3、满足设计规范要求","个",19,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"污排水009","PVC管箍","1、名称：PVC管箍\n2、规格、型号：de110\n3、满足设计规范要求","个",21,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"污排水010","PVC管箍","1、名称：PVC管箍\n2、规格、型号：de160\n3、满足设计规范要求","个",18,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"污排水011","北侧沥青道路及绿化带","1、名称：北侧沥青道路及绿化带\n2、规格、型号：包含市政手续及施工修复\n3、满足设计规范要求","米",5,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"污排水012","钢筋混凝土预制井室","1、名称：钢筋混凝土预制井室\n2、规格、型号：外径1200*高1300，参考国家标准图集（含球墨铸铁Ф700重型井盖）\n3、满足设计规范要求","座",38,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"2.景观雨水工程"]
[1,"景观雨水001","承插式钢筋预制水泥管","1.管道材料名称:承插式钢筋预制水泥管\n2.管材规格:DN600，直埋，深度2m以内\n3.挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","米",121,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"景观雨水002","承插式钢筋预制水泥管","1.管道材料名称:承插式钢筋预制水泥管\n2.管材规格:DN500，直埋，深度2m以内\n3.挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","米",382,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"景观雨水003","承插式钢筋预制水泥管","1.管道材料名称:承插式钢筋预制水泥管\n2.管材规格:DN400，直埋，深度2m以内\n3.挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","米",110,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"景观雨水004","承插式钢筋预制水泥管","1.管道材料名称:承插式钢筋预制水泥管\n2.管材规格:DN300，直埋，深度2m以内\n3.挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","米",143,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"景观雨水005","HDPE双壁波纹管≥4KN/m²","1.管道材料名称:HDPE双壁波纹管≥4KN/m²\n2.管材规格:DN100，直埋，深度2m以内\n3.挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","米",111.62,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"景观雨水006","HDPE双壁波纹管≥4KN/m²","1.管道材料名称:HDPE双壁波纹管≥4KN/m²\n2.管材规格:DN200，直埋，深度2m以内\n3.挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","米",94,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"景观雨水007","HDPE双壁波纹管≥8KN/m²","1.管道材料名称:HDPE双壁波纹管≥8KN/m²\n2.管材规格:DN100，直埋，深度2m以内\n3.挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","米",135,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"景观雨水008","HDPE双壁波纹管≥8KN/m²","1.管道材料名称:HDPE双壁波纹管≥8KN/m²\n2.管材规格:DN200，直埋，深度2m以内\n3.挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","米",42,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"景观雨水009","HDPE双壁波纹管≥8KN/m²","1.管道材料名称:HDPE双壁波纹管≥8KN/m²\n2.管材规格:DN300，直埋，深度2m以内\n3.挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","米",164,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"景观雨水010","PVC亭子排水","1.管道材料名称:PVC亭子排水\n2.管材规格:DN50，直埋，深度2m以内\n3.挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","米",29,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"景观雨水011","线性截水沟成品","1、名称：线性截水沟成品\n2、满足设计规范要求，见通用节点详图","米",201,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"景观雨水012","沥青路面雨水口","1、名称：沥青路面雨水口\n2、满足设计规范要求，见通用节点详图","个",5,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"景观雨水013","沥青路面井盖","1、名称：沥青路面井盖\n2、球墨铸铁Ф700重型井盖\n3、满足设计规范要求，见通用节点详图","个",5,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"景观雨水014","不锈钢地漏","1、名称：不锈钢地漏\n2、规格、型号：DN100\n3、满足设计规范要求","个",10,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"景观雨水015","石材路面雨水口（暗沟连接）","1、名称：石材路面雨水口（暗沟连接）\n2、满足设计规范要求，见通用节点详图","个",13,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"景观雨水016","石材路面雨水口","1、名称：石材路面雨水口\n2、满足设计规范要求，见通用节点详图","个",22,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"景观雨水017","石材路面井盖","1、名称：石材路面井盖\n2、球墨铸铁Ф700重型井盖\n3、满足设计规范要求，见通用节点详图","个",18,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"景观雨水018","微地形排水口","1、名称：微地形排水口\n2、满足设计规范要求，见通用节点详图","个",26,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"景观雨水019","微地形排水口井盖","1、名称：微地形排水口井盖\n2、球墨铸铁Ф700重型井盖\n3、满足设计规范要求，见通用节点详图","个",26,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"景观雨水020","线性排水沟检查口","1、名称：线性排水沟检查口\n2、满足设计规范要求，见通用节点详图","个",7,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"景观雨水021","线性排水沟检查口井盖","1、名称：线性排水沟检查口井盖\n2、球墨铸铁Ф700重型井盖\n3、满足设计规范要求，见通用节点详图","个",7,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"景观雨水022","钢筋混凝土预制井室","1、名称：钢筋混凝土预制井室\n2、规格、型号：外径1200*高1300，参考国家标准图集（含球墨铸铁Ф700重型井盖）\n3、满足设计规范要求","座",38,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"景观雨水023","小院排水井","1、名称：小院排水井\n2、规格、型号：400*600，含球墨铸铁Ф700重型井盖\n3、满足设计规范要求","个",16,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"景观雨水024","小院PVC排水管","1、名称：小院PVC排水管\n2、规格、型号：de160\n3、满足设计规范要求","米",196,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"景观雨水025","小院PVC排水管","1、名称：小院PVC排水管\n2、规格、型号：de110\n3、满足设计规范要求","米",255,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"景观雨水026","小院PVC 弯头","1、名称：小院PVC 弯头\n2、规格、型号：de160\n3、满足设计规范要求","个",51,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[27,"景观雨水027","小院PVC弯头","1、名称：小院PVC弯头\n2、规格、型号：de110\n3、满足设计规范要求","个",60,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[28,"景观雨水028","小院PVC管箍","1、名称：小院PVC管箍\n2、规格、型号：de160\n3、满足设计规范要求","个",22,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"景观雨水029","小院PVC管箍","1、名称：小院PVC管箍\n2、规格、型号：de110\n3、满足设计规范要求","个",22,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"景观雨水030","融井砖砌筑","1、名称：融井砖砌筑\n2、规格、型号：1200*1300，含球墨铸铁Ф700重型井盖\n3、满足设计规范要求","个",3,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["","","合    计","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},"","","","",""]